Angebot			
																																												
Muster-LV mit vielen Sonderelementen			
																																												
Musterprojekt für Leistungsverzeichnisse nach GAEB			
																																												
Mustermann			
Musterstraße			
12345 Musterort			
Telefon: +49 1111			
FAX: +49 2222			
EMail: info@mustermann.de			
																																												
								Angebotssumme ohne Auf-/Abgebot:		..........................											
																																												
								Auf-/Abschlag  (0,00 %)		..........................											
																																												
								Angebotssumme (netto):		..........................											
																																												
								zzgl. Umsatzsteuer (......... %)		..........................											

																																												
								Angebotssumme (brutto):		..........................											

Vertragliche Regelungen oder Ähnliches

Hier folgen einige Textelemente als Vorbemerkung zu diesem Musterleistungsverzeichnis.

In diesem Musterleistungsverzeichnis sind die Pflichtinhalte nach GAEB-XML dargestellt. Die Inhalte sind willkürlich und haben keine fachliche Bedeutung. Es sind einige Positionen aus dem StLB, STLK und StLB-Bau verwendet. Überwiegend sind es allerdings freie Positionen, da diese im Langtext dann in ihrer Bedeutung beschrieben werden konnten. Auch werden im Langtext einige Hinweise zu den LV-Regeln nach GAEB-XML gegeben.

Der Ausdruck des Leistungsverzeichnisses ist üblicherweise abhängig von den Druckoptionen. So kann das LV als Kurztext-LV, Langtext-LV oder auch in kombinierter Form gedruckt werden. Im beigelegten Beispielausdruck wird jeweils Kurz- und Langtext gedruckt, wobei der Kurztext in fett dargestellt ist.

Auch ist das Layout des Leistungsverzeichnisses von Programm zu Programm unterschiedlich und kann in vielen AVA-Programmen individuell angepasst werden. Der beigelegte Ausdruck ist nur als mögliche Form zu sehen und hat keinen verbindlichen Charakter.
Struktur des Musterleistungsverzeichnisses

Das LV hat folgende OZ-Struktur:

	1 Stelle 		Hauptgruppe
	2 Stellen		Bereich
	2 Stellen		Abschnitt
	4 Stellen		Position
	1 Stelle		Positionsindex

Weiterhin ist eine EP-Aufgliederung in

	Material
	Lohn
	Geräte
	Nachunternehmer
gewählt.

Die Bedarfspositionen werden mit GB ausgewiesen und zur Gesamtsumme addiert.

Es sind keine Stunden zu Positionen angegeben.

In diesem LV sind Bieterkommentare nicht erlaubt.

Nebenangebote sind ebenfalls nicht zugelassen.

Hinweise zur Darstellung des LV's

In GAEB-XML werden prinzipiell nur die Dateninhalte wie Kurztext, Menge, Mengeneinheit oder Preis übertragen. In welcher Form diese Inhalte im Dialog oder auf Papier dargestellt werden, ist abhängig von der verwendeten Software.

Ebenso verhält es sich bei den Elementen Text und Langtext. Auch hier bestimmt das Zielsystem an welcher Stelle auf dem Blatt dieser Langtext gedruckt wird. Dies kann auch in Abhängigkeit des Papierformates (Quer, Hoch,...) unterschiedlich sein.

Deshalb sind die linken und rechten Ränder (left-margin, right-margin) nur als relative Angabe innerhalb des Langtextblockes zu sehen. Nur wenn eingerückte Texte verwendet werden, sind diese Angaben in der Datenaustauschdatei zu machen.

Im GAEB-XML 3.1 kann optional eine Textbreite angegeben werden. Nur wenn diese Textbreite kleiner als die prinzipielle Textbreite des Zielsystems ist, kann diese im Zielsystem beachtet werden. Eine Angabe der Textbreite ist nicht zu empfehlen, da sich diese dann im Zielsystem nicht an die gewünschten Druckliste anpassen kann (Hoch- bzw. Querformat). Die Verwendung von Absätzen und anderer erlaubten Gestaltungselementen unterstützt diese flexible Textbreite entsprechend. In diesem Muster-LV ist keine Textbreite angegeben.

Textausrichtung

Die Überschrift und dieser Abschnitt ist zentriert. Die Überschrift und dieser Abschnitt ist zentriert. Die Überschrift und dieser Abschnitt ist zentriert. Die Überschrift und dieser Abschnitt ist zentriert. Die Überschrift und dieser Abschnitt ist zentriert. 

Dieser Absatz hat eine linksbündige Formatierung im Flattersatz. Dieser Absatz hat eine linksbündige Formatierung im Flattersatz. Dieser Absatz hat eine linksbündige Formatierung. Dieser Absatz hat eine linksbündige Formatierung im Flattersatz. Dieser Absatz hat eine linksbündige Formatierung im Flattersatz. Dieser Absatz hat eine linksbündige Formatierung im Flattersatz. Dieser Absatz hat eine linksbündige Formatierung im Flattersatz. Dieser Absatz hat eine linksbündige Formatierung im Flattersatz. Dieser Absatz hat eine linksbündige Formatierung im Flattersatz.

Dieser Absatz hat eine rechtsbündige Formatierung im Flattersatz. Dieser Absatz hat eine rechtsbündige Formatierung im Flattersatz. Dieser Absatz hat eine rechtsbündige Formatierung. Dieser Absatz hat eine rechtsbündige Formatierung im Flattersatz. Dieser Absatz hat eine rechtsbündige Formatierung im Flattersatz. Dieser Absatz hat eine rechtsbündige Formatierung im Flattersatz. Dieser Absatz hat eine rechtsbündige Formatierung im Flattersatz. Dieser Absatz hat eine rechtsbündige Formatierung im Flattersatz.

Dieser Absatz ist in Blocksatz formatiert. Dieser Absatz ist in Blocksatz formatiert. Dieser Absatz ist in Blocksatz formatiert. Dieser Absatz ist in Blocksatz formatiert. Dieser Absatz ist in Blocksatz formatiert. Dieser Absatz ist in Blocksatz formatiert. Dieser Absatz ist in Blocksatz formatiert. Dieser Absatz ist in Blocksatz formatiert. Dieser Absatz ist in Blocksatz formatiert. Dieser Absatz ist in Blocksatz formatiert. Dieser Absatz ist in Blocksatz formatiert. Dieser Absatz ist in Blocksatz formatiert. 

Dieser Absatz hat eingezogene Ränder (linker Rand 2 cm, rechter Rand = 3 cm). Dieser Absatz hat eingezogene Ränder (linker Rand 2 cm, rechter Rand = 3 cm). Dieser Absatz hat eingezogene Ränder (linker Rand 2 cm, rechter Rand = 3 cm). Dieser Absatz hat eingezogene Ränder (linker Rand 2 cm, rechter Rand = 3 cm). 

Dieser Absatz hat einen hängenden linksbündigen Einzug von 1 cm und einen rechtsbündigen Einzug von 2 cm. Zusätzlich ist der Absatz als Blocksatz formatiert. Dieser Absatz hat einen hängenden linksbündigen Einzug von 1 cm und einen rechtsbündigen Einzug von 2 cm. Zusätzlich ist der Absatz als Blocksatz formatiert. Dieser Absatz hat einen hängenden linksbündigen Einzug von 1 cm und einen rechtsbündigen Einzug von 2 cm. Zusätzlich ist der Absatz als Blocksatz formatiert. Dieser Absatz hat einen hängenden linksbündigen Einzug von 1 cm und einen rechtsbündigen Einzug von 2 cm. Zusätzlich ist der Absatz als Blocksatz formatiert. 

Dieser Absatz hat einen Erstzeileneinzug von 1 cm und einen rechtsbündigen Einzug von 3 cm. Zusätzlich ist der Absatz als Blocksatz formatiert. Dieser Absatz hat einen Erstzeileneinzug von 1 cm und einen rechtsbündigen Einzug von 3 cm. Zusätzlich ist der Absatz als Blocksatz formatiert. Dieser Absatz hat einen Erstzeileneinzug von 1 cm und einen rechtsbündigen Einzug von 3 cm. Zusätzlich ist der Absatz als Blocksatz formatiert. Dieser Absatz hat einen Erstzeileneinzug von 1 cm und einen rechtsbündigen Einzug von 3 cm. Zusätzlich ist der Absatz als Blocksatz formatiert. 

In diesem Absatz sind die Zahlen und die Mengeneinheit mit einem geschützten Leerzeichen dargestellt, d.h. die Zeichenkette "1,45 10.765 cm" darf nicht  umgebrochen werden. 1,45 10.765 cm, 1,45 10.765 cm, 1,45 10.765 cm, 1,45 10.765 cm, 1,45 10.765 cm, 1,45 10.75 cm, 1,45 10.765 cm, 1,45 10.765 cm, 1,45 10.765 cm, 1,45 10.765 cm, 1,45 10.7 cm, 1,45 10.7 cm, 1,45 10.7 cm, 1,45 10.765 cm, 1,45 10.765 cm, 1,45 10.765 cm, 1,45 10.765 cm, 1,45 10.765 cm . Ansonsten bricht ein Textsystem üblicherweise bei einem Bindestrich und Leerzeichen um.

In diesem Absatz ist der Zeilenabstand auf 1,5 Zeilen gesetzt. In diesem Absatz ist der Zeilenabstand auf 1,5 Zeilen gesetzt. In diesem Absatz ist der Zeilenabstand auf 1,5 Zeilen gesetzt. In diesem Absatz ist der Zeilenabstand auf 1,5 Zeilen gesetzt. In diesem Absatz ist der Zeilenabstand auf 1,5 Zeilen gesetzt.

·	Diese Texte sind als Aufzählungen dargestellt. Als Aufzählungszeichen ist der dicke Punkt (unter Zeichensatz Symbol Code 173) gewählt. Hier ist zu beachten, dass über eine Zeilenschaltung noch eine Leerzeile angefügt ist, bevor der nächste Absatz beginnt.

·	Diese Texte sind als Aufzählungen dargestellt. Als Aufzählungszeichen ist der dicke Punkt (unter Zeichensatz Symbol Code 173) gewählt. Hier ist zu beachten, dass über eine Zeilenschaltung noch eine Leerzeile angefügt ist, bevor der nächste Absatz beginnt.

·	Diese Texte sind als Aufzählungen dargestellt. Als Aufzählungszeichen ist der dicke Punkt (unter Zeichensatz Symbol Code 173) gewählt. Hier ist zu beachten, dass über eine Zeilenschaltung noch eine Leerzeile angefügt ist, bevor der nächste Absatz beginnt.

·	Diese Texte sind als Aufzählungen dargestellt. Als Aufzählungszeichen ist der dicke Punkt (unter Zeichensatz Symbol Code 173) gewählt. Hier ist zu beachten, dass über eine Zeilenschaltung noch eine Leerzeile angefügt ist, bevor der nächste Absatz beginnt.

1	Diese Texte sind als Nummerierungen dargestellt, auch hier Zeilenschaltung beachten.

2	Diese Texte sind als Nummerierungen dargestellt, auch hier Zeilenschaltung beachten.

3	Diese Texte sind als Nummerierungen dargestellt, auch hier Zeilenschaltung beachten.

Nach diesem Absatz kommt ein manueller Seitenvorschub. Ansonsten wird die Seitenumbruch in Abhängigkeit vom Programmsystem und der Systemausstattung durchgeführt.

Formatierungen und Zeichensätze

Nachfolgende Texte sind mit den verschiedenen Textattributen fett, kursiv, unterstrichen, durchgestrichen, hochgestellt und tiefgestellt dargestellt. 

fettfettfettfettfettfett
kursivkursivkursivkursivkursivkursivkursiv
unterstrichenunterstrichenunterstrichenunterstrichenunterstrichen
durchgestrichendurchgestrichendurchgestrichendurchgestrichen

HochgestelltNormalTiefgestellt

Die Zeichenattribute können beliebig kombiniert werden:

fett und kursiv, fett und unterstrichen, fett und durchgestrichen, kursiv und unterstrichen, Kursiv und durchgestrichen, unterstrichen und durchgestrichen.

fett und kursiv und unterstrichen, fett und kursiv und durchgestrichen, kursiv und unterstrichen und durchgestrichen.

fett und kursiv und unterstrichen und durchgestrichen. 

Dieser Text ist in der Schriftart Arial in Größe 10 dargestellt. Dieser Text ist der Schriftart Arial in Größe 10 dargestellt. Beispielhaft ist dieser Text in Arial in Größe 14 und fett dargestellt. Jederzeit ist es möglich auch andere Schriftarten wie z.B. Courier New zu wählen, hier mit Größe 10 und Kursiv.Als 3.Beispiel wird dieser Satz mit Times New Roman und in Schriftgröße 20 dargestellt.

Optional können die Texte farbig dargestellt werden, wobei zum Ausdruck dann natürlich ein Farbdrucker notwendig ist. 
dunkelrot, grün, ocker, dunkelblau, violett, blaugrün, grau, hellgrau, rot, grün, gelb, blau, lila, aquamarin.

Jetzt kommt ein Seitenvorschub

Mögliche Schriftgrößen

Nachfolgend eine Auswahl von möglichen Schriftgrößen zwischen 3 und 48 in Arial:

Dieser Text hat Schriftgröße 3.
Dieser Text hat Schriftgröße 4.
Dieser Text hat Schriftgröße 5.
Dieser Text hat Schriftgröße 6.
Dieser Text hat Schriftgröße 7.
Dieser Text hat Schriftgröße 8.
Dieser Text hat Schriftgröße 9.
Dieser Text hat Schriftgröße 10.
Dieser Text hat Schriftgröße 11.
Dieser Text hat Schriftgröße 12.
Dieser Text hat Schriftgröße 13.
Dieser Text hat Schriftgröße 14.
Dieser Text hat Schriftgröße 15.
Dieser Text hat Schriftgröße 16.
Dieser Text hat Schriftgröße 18.
Dieser Text hat Schriftgröße 20.
Dieser Text hat Schriftgröße 22.
Dieser Text hat Schriftgröße 24
Dieser Text hat Schriftgröße 28.
.. Schriftgröße 34.
.. Schriftgröße 36.
.. Schriftgröße 48.
Hier kommt ein Seitenumbruch

Tabulatoren und Tabellen

Tabulatoren erlauben die saubere Gestaltung auch bei proportionaler Schrift. Überlicherweise kennt man den linksbündigen, den rechtsbündigen und den zentrierten Tabulator.
	Links bei 2 cm	Rechts bei 8 cm
	zentriert bei 11 cm
	normal	normal	normal
	fett	fett	fett
	ooooooo	zzzzzzz	fffff
	kursiv	kursiv	kursiv

Beispieltabelle, die einzelnen Zellen sind durch eine Linie getrennt.

In den einzelnen Tabellenzellen können üblicherweise die gleichen Formatierungen, wie bei den normalen Absätzen vorgenommen werden, d.h. linksbündig, zentriert, rechtsbündig, fett, kursiv, unterstrichen, durchgestrichen, Blocksatz, Flattersatz.

Zeichnungs-Nr.	Text	Zeichnungsdatum	Index	
K9816/05	Refiner / Produktion / Endfertigung - Grundriss Teil I	9.9.98	I876	
K9816/06	Refiner / Produktion / Endfertigung - hängender Einzug, hängender Einzug, hängender Einzug	9.9.98	I45678	
K9816/07	Refiner / Produktion / Endfertigung
Schnitte	9.9.98	I2345	
	Übersichtsplan Gruben,
Büro Hanel			
Nach diesem Satz kommt ein Seitenvorschub

Grafiken
Grafiken, wie Lagepläne oder Skizzen können mit intergriert werden.

Das nächste Bild ist etwas eingerückt:
		
Dies ist ein Hinweis für die Hauptgruppe 1.Mit diesem Text beginnt die eigentliche Leistungsbeschreibung.
	
1	Hauptgebäude GAEB 1	
Hinweise zum Bereich 1.10.
Hier sind nachfolgend verschiedene Bereiche mit Zuschlagspositionen, ausgelassener Hierarchiestufe und Pauschalierung dargestellt. Dieser Hinweis endet mit einer Textergänzung des Bieters

Gelesen durch:'

....................................................'.
	
1.10	Bereich 1.10 mit Textumbruchin der Bereichsüberschriftund dritter Zeile	
Hinweise zum Abschnitt 1.10.10 in dem einige Positionen aus StLB-Bau oder STLB als Normalpositionen folgen. 
	
1.10.10	Normalpositionen aus STLB / StLB-Bau	
Vor den nachfolgenden Positionen können beliebig viele Hinweise stehen.
Stämme und Geäst bis 5 cm Durchmesser sind vor dem Abtransport zu häckseln. 
Stämme und Geäst über 5 cm Durchmesser sind vor dem Verladen und Abtransport in ca. 1m-Stücke zu zerkleinern und zu bündeln.

***  Pauschalposition
1.10.10.  10	1		psch	..........................	..........................	
	STL-NR. 93 002/011 23 00 02 02		
Gelände abräumen
Baugelände abräumen gemäß beiliegendem Lageplan,
in Teilflächen,
von Aufwuchs mit Stämmen bis 10 cm Durchmesser,
das abgeräumte Material getrennt nach Stoffen laden.
Abfuhr und Entsorgung werden gesondert vergütet.

1.10.10.  20	200		St	..........................	..........................	
	STLB-Bau 2001-10 080 350		
Plattenbelag Beton 30x30x4cm durchgefärbt
Plattenbelag ZTV P-StB aus Gehwegplatten aus Beton 
DIN 485, Endplatte, 30 cm x 30 cm x 4 cm, Oberfläche 
durchgefärbt, Farbton grau, Platten einschichtig, 
Bettung aus Sand 0/2, Dicke 4 cm, in parallelen Reihen,
in Fußgängerzonen, Fugen einschlämmen mit Sand.

1.10.10.  30	150		m2	..........................	..........................	
	STLB-Bau 2001-10 002 526		
Oberboden abtragen, lagern d 20cm
Oberboden DIN 18300 abtragen, laden, fördern und 
geordnet lagern, Abtragdicke im Mittel 20 cm, 
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

1.10.10.  40	3		m3	..........................	..........................	
	STLB-Bau 2001-10 002 536		
Boden Suchgraben lösen, lagern BK 3/4
Boden für Suchgraben zur Freilegung von Kabeln ab 
Geländeoberfläche profilgerecht lösen, außerhalb der 
Baugrube lagern, Verbau wird gesondert vergütet, 
Aushubtiefe bis 0,8 m, Bodenklassen 3 und 4 DIN 18300.

Die nachfolgende StLB - Position enthält eine Textergänzung des Ausschreibenden und eine Textergänzung des Bieters.

1.10.10.  50	300		m2	..........................	..........................	
	STL-NR. 93 002/211 51 52 10 52		
Hinterfüllen profilgerecht '                          '
D 20-30 cm
Hinterfüllen
von Arbeitsräumen,
profilgerecht,
mit vom AN zu liefernden Stoffen,
Stoff 'Kies-Sand-Gemisch 0/32'oder gleichwertiger Art,
Stoff '

....................................................',verdichten.
Schichtdicke über 20 bis 30 cm.
Die nachfolgende StLB - Position enthält eine Textergänzung des Ausschreibenden. Zusätzlich ist bei dieser Position ein Nachlass von 10% gegeben (bei der Beauftragung).

1.10.10.  60	40		m3	..........................	..........................	
	STL-NR. 93 002/141 02 02 83 01		
Boden Fundamente lösen,lagern
Boden für Streifenfundamente
profilgerecht lösen und seitlich lagern,
Aushub nach Abtrag des Oberbodens,
Breite der Fundamentsohle über 0,50 bis 1,00 m,
Aushubtiefe ab/bis '1,00',Bodenklasse 4.

1.10.10.  70	20		m2	..........................	..........................	
	STLB-Bau 2001-10 012 69		
Verblendung Innenwand VHSV 20 - 1,6 - NF MGIIa H bis 6m
Verblendmauerwerk DIN 1053-1 an vorhandenen 
Drahtankern, mit Luftschicht, Schalenabstand 8 cm, vor 
Innenwänden, Hüttenstein DIN 398 - VHSV 20 - 1,6 
Format NF (240 x 115 x 71), Mauermörtel MG II a, Höhe 
bis 6 m, Ausführung im Binderverband, 
Fugenglattstrich/Ausfugen werden gesondert vergütet, in
Einzelflächen über 2 bis 3 m2,
Erzeugnis '

....................................................'vom Bieter einzutragen.

	Summe: 1.10.10		
	Normalpositionen aus STLB / StLB-Bau	..........................	
	
1.10.11	Positionen aus STLK / STLKWund anderen Katalogen im STLB-Format 	

1.10.11.  10	200		m2	..........................	..........................	
	STL-NR. 89 110/103 41 12 12 02		
Mulden- u. Grabenbefestig. ausbauen Rasengittersteine In Beton Moertelfuge Dicke 20 - 30 cm Stoffe s.+lagern Weg 0,25 - 0,5 km Aufbr.tw.verdicht
Befestigung der Sohle und Boeschungen von Mulden und
Graeben freilegen und einschliesslich Bettung ausbauen.
Material = Rasengittersteine.
Steine in Beton verlegt.
Fugen mit Moertel verfugt.
Gesamtdicke mit Bettung ueber 20 bis 30 cm.
Wiederverwendbare Stoffe saeubern und innerhalb der
Baustelle lagern.
Mittlere Laenge des Foerderweges ueber 0,25 bis 0,5 km.
Nicht wiederverwendbare Stoffe und uebriges Aufbruchgut
innerhalb der Baustelle foerdern und nach Angabe des AG
einbauen und verdichten.

1.10.11.  20	1		St	..........................	..........................	
	STL-NR. 01 230/110 20		
Schächte abbrech. Mauerwerk
Alte Einsteigschächte abbrechen
Abbrechen von alten Einsteigschächten als Totalabbruch
einschl. Fundamentplatte und Schachtabdeckung. Das
Abbruchmaterial, sowie evtl. zusätzl. anfallender Erd-
aushub sind sofort nach dem Ausbau zu entfernen.
Kippgebühren, sowie Fahrkosten werden in einer geson-
derten Position vergütet. Abbruch nach Wahl des AN.
Abbruchmaterial Mauerwerk

1.10.11.  30	10		h	..........................	..........................	
	STL-NR. 74 105/115 20		
Lichtzeichenanla- ge bedienen Werktage 6 - 2O
Vorhandene Lichtzeichenanlage auf Anordnung des AG von
Hand bedienen.
Angeboten wird fuer die Bedienungsstunde ein Verrech-
nungssatz, der saemtliche Aufwendungen enthaelt, ins-
besondere den tatsaechlichen Lohn fuer eine Taetigkeit
innerhalb und ausserhalb der Regelarbeitszeit einschl.
vermoegenswirksamer Leistungen mit den Zuschlaegen fuer
Gemeinkosten (Sozialkassenbeitraege, Winterbauumlage
und dgl.) sowie Lohnnebenkosten. Er gilt unabhaengig
von der Anzahl der abgerechneten Stunden.
Bedienen an Werktagen
ausserhalb der Arbeitszeit von 6 - 2O Uhr.

1.10.11.  40	200		kg	..........................	..........................	
	STL-NR. 01 415/108 21 21		
einseitig bearbe Schrauben verzink Gummidtg. Stahl incl. Einbau
Formstücke
aus duktilem Gußeisen gem. DIN EN 545, einschl. aller
Dichtungen und Schrauben in den erforderlichen Nenn-
weiten frei Baustelle liefern
als Zulage zu den duktilen Gußrohren
einseitig bearbeitet,
Schrauben verzinkt,
Flachabdichtung mit Stahleinlage,
incl. fachgerechtem Einbau und aller erf. Nebenarbeiten

1.10.11.  50	10		Stck	..........................	..........................	
	STL-NR. 01 513/120 62 31 21		
150 MN/m2 0/56 mm DPr 103 % Kalkstein 1 m2
Plattendruckversuche
Plattendruckversuche durchführen nach Weisung der Bau-
aufsicht zur Ermittlung der Tragwerte des Erdplanums
bzw. der Frostschutzschicht; Gerätetransportkosten
und dergleichen sind in den Einheitspreis einzurechnen-
soweit sie nach den Vorbemerkungen zu vergüten sind.
Einbaudicke = '24 cm'Verformungsmodul EV2 auf Oberfläche min. 150 MN/m2
Körnung 0/56 mm
Verdichtungsgrad DPr mind. 103 v.H.
Korn größer 2 mm = Kalkstein
für 1 m2
			
	Summe: 1.10.11		
	Positionen aus STLK / STLKWund anderen Katalogen im STLB-Format 	..........................	
	
1.10.15	Positionen aus STLB / StLB-Bauals Leit- und Unterbeschreibungen	

***  Leitbeschreibung
1.10.15.  10	2500		m2	..........................	..........................	
	STL-NR. 97 039/013 21 11 01 04		
Trennwand bis 3,5 m 100 mm F 30
Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1
als Montagewand, Einbaubereich 1,
Höhe bis 3,5 m,
Dicke 100 mm,
bewertetes Schalldämmaß DIN 4109 Rw,R in dB '45',Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2 F 30
- A,
umlaufende Anschlüsse starr.
Ausführung wie folgt:

***  Unterbeschreibung 1
	0		----			
Unterkonstruktion verz.Stahlblech
Unterkonstruktion
aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1/
DIN 18183,
als Einfachständerwerk.

***  Unterbeschreibung 2
	0		----			
Dämmschicht mineralisch '40'
Dämmschicht
aus mineralischem Faserdämmstoff DIN 18165-1
in Platten,
einlagig, dicht stoßen,
abrutschsicher verlegen,
längenspezifischer Strömungswiderstand größer
5 kN x s/m4,
Mindestrohdichte in kg/m3 '40',Schmelzpunkt mind. 1000 K,
Dicke in mm '40'.
***  Unterbeschreibung 3
	0		----			
Beplankung,beids. GKF 12,5 mm
Beplankung, beidseitig,
Verarbeitung DIN 18181, einlagig,
aus Gipskarton-Feuerschutzplatten GKF DIN 18180,
Plattendicke 12,5 mm,
befestigen mit Schnellbauschrauben DIN 18182-2.
Fugen füllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen
spachteln.
			
	Summe: 1.10.15		
	Positionen aus STLB / StLB-Bauals Leit- und Unterbeschreibungen	..........................	
	
1.10.16	Maler- und Lackierarbeiten alsPositionen mit vorangestellter Ausführungsbeschreibung	

***  Ausführungsbeschreibung 1003
Erneuerungsbesch außen allseitig
Erneuerungsbeschichtung
im Außenbereich.
Allseitig.
1K-Lack entfernen
Beschichtung aus Einkomponentenlack
Beschaffenheit 'stark abblätternd',bis zur tragfähigen Schicht entfernen
Anfallende Stoffe getrennt in vom AG gestellten
Behältern sammeln.
Fleckspachteln Kunstharzspachtel
Fleckspachteln
mit Kunstharzspachtelmasse,
Grundbesch.Holz AK-Lackfarbe
Grundbeschichtung auf Untergrund aus Holz
mit Alkydharzlackfarbe,
wasserverdünnbar,
mit fungizidem und insektizidem Zusatzstoff,
absperrend gegen verfärbende Inhaltsstoffe,
1 Zwischenb.Holz AK-Lackfarbe
Eine Zwischenbeschichtung für Untergrund aus Holz
mit Alkydharzlackfarbe,
wasserverdünnbar,
Schlußbesch.Holz AK-Lackfarbe
Schlußbeschichtung für Untergrund aus Holz
mit Alkydharzlackfarbe,
wasserverdünnbar,
glänzend,
mittelgetönt.
Farbton nach Muster des AG.
Angabe einer TE Bieter
Weitere Angaben nach Ausführung des BietersFabrikat'

....................................................'
***  gemäß Ausführungsbeschreibung 1003
1.10.16.  10	2		St	..........................	..........................	
	STL-NR. 97 003/441 10 14 00 01		
Gartentisch Holz
Gartentisch
aus Holz, Art 'Kiefernholz',
Maße in cm '80 x 100, 80 cm hoch',mit Bodenklammern,

***  gemäß Ausführungsbeschreibung 1003
1.10.16.  20	8		St	..........................	..........................	
	STL-NR. 97 003/443 80 54 00 71		
Gartenbank 'aus Holzlattenprofilen'
Gartenbank
aus 'Holzlattenprofilen 70 x 20 mm Querschnitt',
mit Rückenlehne, Maße in cm 'Länge 160',mit Bodenklammern,
'in Beton dauerhaft befestigt'.
***  gemäß Ausführungsbeschreibung 1003
1.10.16.  30	15		St	..........................	..........................	
	STL-NR. 97 003/447 10 10 00 71		
Sitzrost Holz
Sitzrost
aus Holz, Art 'Kieferholz',
Maße in cm '45 x 120',
'an Betonsockel mit Dübel befestigt'.
			
	Summe: 1.10.16		
	Maler- und Lackierarbeiten alsPositionen mit vorangestellter Ausführungsbeschreibung	..........................	
	
1.10.20	Schächte als Grund- und Wahlausführung	
Nachfolgend sind 4 Positionen dargestellt, die die Grundausführung beschreiben.
Position 11 und 12 beziehen sich auf Position 10.

***  Grundposition (1.0)
1.10.20.  10	1		St	..........................	..........................	
	STL-NR. 95 009/400 05 11 02 23		
Schacht 1000 mm Gerinne gerade über 2 bis 2,5 m
Schacht, rund, lichte Weite 1000 mm,
aus Betonfertigteilen DIN 4034-1, mit Schachtunterteil,
Schachtringe, Schachthals, Auflagering,
Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Rohre
mit Muffe,
Fugendichtung mit Dichtring aus Elastormeren DIN 4060,
Gerinne gerade, Auskleidung Gerinne und Auftritt
mit Kanalklinkern DIN 4051,
größtes Rohr DN 250,
lichte Schachttiefe über 2 bis 2,5 m.

***  gemäß Position 1.10.20.  10
1.10.20.  11	180		St	..........................	..........................	
lichte Schachttiefe bis 2 m.
lichte Schachttiefe bis 2 m.

***  gemäß Position 1.10.20.  10
1.10.20.  12	1		St	..........................	..........................	
lichte Schachttiefe bis 1,50 m.
lichte Schachttiefe bis 1,50 m.

***  Grundposition (1.0)
1.10.20.  13	25		St	..........................	..........................	
	STL-NR. 95 009/691 11 02 00 03		
Steigeisen
Steigeisen DIN 1211
aus Gußeisen,
Steigmaß 250 mm,
Form E zum Einbauen in Betonfertigteile,
Einbau einschl. Befestigungsarbeiten und -mittel.

Die nachfolgenden 3 Positionen beschreiben die 1 Alternativausführung (Wahlausführung). 
Position 21 und 22 beziehen sich auf Position 20. Vor diesem Hinweis ist ein maueller Seitenvorschub eingefügt.

***  Wahlposition (1.1 zu 1.0)
1.10.20.  20	1		St	..........................	nur EP	
	STL-NR. 95 009/400 31 11 12 23		
Schacht 1000 mm Gerinne gerade über 2 bis 2,5 m
Schacht, rund, lichte Weite 1000 mm,
Schachtunterteil aus Ortbeton,
Bodenplatte aus Beton B 25 WU, mind. 20 cm dick,
Wand aus Beton B 25 WU, Dicke in cm '20',Höhe Unterteil mind. 25 cm über Rohrscheitel,
Höhe des Auftritts '10 cm',Schachtoberteil aus Betonfertigteilen DIN 4034-1,
gleiche Lichtweite wie Unterteil,
Schachtringe, Schachthals, Auflagering,
Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Rohre
mit Muffe,
Fugendichtung mit Dichtring aus Elastormeren DIN 4060,
Steigeinrichtung, Ausführung 'DIN 1211, aus Gußeisen,
Steigmaß 250 mm, Form E zum Einbauen in Betonfertig-
teilen, Einbau einschl. Befestigungsarbeiten und -
Befestigungsmittel ',Gerinne gerade, Auskleidung Gerinne und Auftritt
mit Kanalklinkern DIN 4051,
größtes Rohr DN 250,
lichte Schachttiefe über 2 bis 2,5 m.

***  gemäß Position 1.10.20.  20
1.10.20.  21	1		St	..........................	nur EP	
lichte Schachttiefe bis 2 m.
lichte Schachttiefe bis 2 m.

***  gemäß Position 1.10.20.  20
1.10.20.  22	1		St	..........................	nur EP	
lichte Schachttiefe bis 1,50 m.
lichte Schachttiefe bis 1,50 m.

Die nachfolgenden 5 Positionen beschreiben die 2 Alternativausführung (Wahlausführung).

***  Wahlposition (1.2 zu 1.0)
1.10.20.  30	3		St	..........................	nur EP	
	STL-NR. 95 009/425 02 00 02 42		
Unterteil 1m Gerinne gerade DN 250
Schachtunterteil DIN 19549, rund,
lichte Weite 1000 mm,
als Betonfertigteil DIN 4034-1,
Wand aus Stahlbeton B 25 WU, 20 cm dick,
Gerinne gerade, Auskleidung Gerinne und Auftritt mit
Kanalklinkern DIN 4051,
Auftritt '10 cm hoch',größtes Rohr DN 250.

***  Wahlposition (1.2 zu 1.0)
1.10.20.  31	10		St	..........................	nur EP	
	STL-NR. 95 009/494 01 22 00 01		
Schachtring D 1000mm
Schachtring
SR-M DIN 4034-1,
Durchmesser 1000 mm,
Bauhöhe 500 mm.

***  Wahlposition (1.2 zu 1.0)
1.10.20.  32	3		St	..........................	nur EP	
	STL-NR. 95 009/498 01 21 00 01		
Schachthals D 1000mm/625mm
Schachthals
SH-M DIN 4034-1,
Durchmesser 1000 mm/625 mm,
Bauhöhe 600 mm,

***  Wahlposition (1.2 zu 1.0)
1.10.20.  33	3		St	..........................	nur EP	
	STL-NR. 95 009/501 12 01 00 01		
Auflagering
Auflagering
AR-V DIN 4034-1,
Bauhöhe 80 mm,
Fugendichtung mit Dichtring aus Elastomeren DIN 4060,

***  Wahlposition (1.2 zu 1.0)
1.10.20.  34	25		St	..........................	nur EP	
	STL-NR. 95 009/691 11 02 00 03		
Steigeisen
Steigeisen DIN 1211
aus Gußeisen,
Steigmaß 250 mm,
Form E zum Einbauen in Betonfertigteile,
Einbau einschl. Befestigungsarbeiten und -mittel.
			
	Summe: 1.10.20		
	Schächte als Grund- und Wahlausführung	..........................	
	
1.10.25	Weitere Positionsarten mit Kgr-Zuordnung	

***  Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
1.10.25.  10	12345678,012		Stck	..........................	..........................	
Bedarfsposition mit GB
Diese Position ist als Bedarfposition mit GB, d.h. der Gesamtbetrag wird in die LV-Summe mit eingerechnet, gekennzeichnet. Die Menge ist mit maximaler Stellenanzahl dargestellt.

***  Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
1.10.25.  20	16		Std	..........................	..........................	
Bedarfsposition mit GB
Diese Position ist ebenfalls als Bedarfposition mit GB gekennzeichnet.

Es gibt auch die Bedarfsposition ohne GB, d.h. der EP wird nur informativ angefragt und der Gesamtbetrag wird in die LV-Summe nicht mit eingerechnet.

Üblicherweise werden alle Bedarfspositionen in einem LV gleich behandelt. Entweder werden alle mit Gesamtbetrag ausgewiesen und mit eingerechnet oder es werden alle Positionen nicht mit Gesamtbetrag ausgewiesen und auch nicht mit eingerechnet. Deshalb sind in diesem Muster-LV nur Bedarfspositionen mit GB.

Ein gleichwertiger Begriff zu Bedarfsposition ist Eventualposition, der so auch in der Praxis verwendet wird.

1.10.25.  30	2		Stck	..........................	..........................	
				Material	..........................	
				Lohn	..........................	
				Geräte	..........................	
				Nachunternehmer	..........................	
Position mit EP-Aufgliederung und Stundenansatz
Der EP ist in EP-Anteile aufgegliedert und ist mit maximaler Stellenanzahl dargestellt.
Zusätzlich hat diese Position einen Mengenansatz.
			
	Summe: 1.10.25		
	Weitere Positionsarten mit Kgr-Zuordnung	..........................	
	
1.10.30	Positionen mit Mengensplitund Grundausführung Gruppe 100	

***  Freie Menge
1.10.30.  10	0		m	..........................	..........................	
				Material	..........................	
				Lohn	..........................	
				Geräte	..........................	
				Nachunternehmer	..........................	
Position mit Katalogzuordnungen
Position mit Kennzeichen "freie Menge". Zusätzlich ist die Position  
	dem Leistungsbereich 012
	der Kostengruppe 310
	dem Gebäude H1
	und dem Kostenträger Bund
zugeordnet. 

1.10.30.  20	100		m	..........................	..........................	
				Material	..........................	
				Lohn	..........................	
				Geräte	..........................	
				Nachunternehmer	..........................	
Position mit Mengensplit
Teilmengen zur Position wurden verschiedenen
	Kostengruppen
	Gebäuden
	und Kostenträgern
zugeordnet. 
Zusätzlich sind EP-Anteile und der Stundenbedarf angegeben.
			
	Summe: 1.10.30		
	Positionen mit Mengensplitund Grundausführung Gruppe 100	..........................	
	
1.10.40	Positionen mit MengensplitWahlgruppe zur 1.10.30	

***  Freie Menge
1.10.40.  10	0		m	..........................	..........................	
Position mit Katalogzuordnungen
Diese Position ist als Bedarfsposition mit GB innerhalb der Wahlgruppe gekennzeichnet, d.h. wenn diese Wahlgruppe beauftragt wird, kommt diese Bedarfsposition evtl. zur Ausführung.

***  Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
1.10.40.  20	100		m	..........................	..........................	
Position mit Mengensplit
Diese Position ist als Bedarfsposition mit GB innerhalb der Wahlgruppe gekennzeichnet, d.h. wenn diese Wahlgruppe beauftragt wird, kommt diese Bedarfsposition evtl. zur Ausführung. Priorität hat die Definition Wahlgruppe. In der Praxis wird auch der Begriff Alternativgruppe verwendet. Zusätzlich hat diese Position einen Mengensplit auf Kostengruppe 310 und 320.

***  Freie Menge
1.10.40.  30	0		m	..........................	..........................	
Position mit Mengensplit
Diese Position ist als Position entfällt gekennzeichnet. Sie wird nur mit der Ordnungszahl und ohne andere Kennzeichen angedruckt.
Beim Bereich 1.20 ist die 3. Hierarchie (Abschnitt) ausgelassen. Es folgen direkt die Positionen. 
Zusätzlich ist dieser Bereich 1.20 pauschaliert, d.h. auf der Hierarchie wurde bei der Beauftragung ein pauschalierter Betrag angeboten.
			
	Summe: 1.10.40		
	Positionen mit MengensplitWahlgruppe zur 1.10.30	..........................	
			
	Summe: 1.10		
	Bereich 1.10 mit Textumbruchin der Bereichsüberschriftund dritter Zeile	..........................	
	
1.20	Bereich 10.20 mit ausgelassener Hierachieund Bezugspositionen	

1.20.  .  10	20		m3	..........................	..........................	
	STLB-Bau 2001-10 002 529		
Boden einbauen BK 3/4 h bis 1,75m
Boden schichtenweise in der Reihenfolge des 
Schichtenverzeichnisses einbauen und verdichten, 
innerhalb von Bauwerken, mit auf der Baustelle 
lagerndem Boden, Förderweg bis 0,75 km, Bodenklassen 3 
und 4 DIN 18300, Verdichtungsgrad DPr mind. 97 %, 
Einbauhöhe bis 1,75 m, Arbeiten von Hand.

***  gemäß Position 1.20.  .  10
1.20.  .  20	150		m3	..........................	..........................	
Bodenklasse 27
Bodenklasse 27
Dies ist ein Bezug auf die davorstehende Position. Diese muss allerdings nicht unmittelbar davorstehen, sondern nur davor im gleichen Abschnitt.

***  gemäß Position 1.20.  .  10
1.20.  .  40	50		m3	..........................	..........................	
Bodenklasse 30
Bodenklasse 30
Nochmal eine Bezugsposition auf Position 10. Diese Positionen können natürlich alle Attribute tragen.

1.20.  .  50	12		Stk	..........................	..........................	
Wurzelstock roden d=15-30 cm
Wurzelstock roden, beim Roden ist Sprengen verboten,
Durchmesser der Schnittfläche über 15 bis 30 cm,
das abgeräumte Material auf dem Gelände laden, fördern
und lagern, Förderweg über 75 bis 100 m.
			
	Summe: 1.20		
	Bereich 10.20 mit ausgelassener Hierachieund Bezugspositionen	..........................	
	
1.30	Bereich Zuschläge	
	
1.30.10	Zuschlag auf gekennzeichnete Positionen	

***  bezuschlagte Position
1.30.10.  10	10		m	..........................	..........................	
Ist zu bezuschlagen
Diese Positionen sind sehr einfach gehalten, damit die Zuschläge leicht nachgerechnet werden können.

1.30.10.  20	20		m	..........................	..........................	
Ist nicht zu bezuschlagen
Bla... Bla... Bla...

***  bezuschlagte Position
1.30.10.  30	30		m	..........................	..........................	
Ist zu bezuschlagen
Zuschläge werden z.B. in technischen Gewerken benötigt. Diese zu bezuschlagende Position hat einen Nachlass von 5%.

***  Zuschlagsposition zu PosNr.: 1.30.10.  10, 1.30.10.  30
1.30.10.  40	0		%	..........................	..........................	
Zuschlag wegen schlechten äußeren Bedingungen
Zuschlag wegen schlechten äußeren Bedingungen
			
	Summe: 1.30.10		
	Zuschlag auf gekennzeichnete Positionen	..........................	
	
1.30.20	Zuschläge auf davorstehende Positionen	

1.30.20.  10	10		m	..........................	..........................	
Kurztext 1 
Diese Positionen sind sehr einfach gehalten, damit die Zuschläge leicht nachgerechnet werden können.

1.30.20.  20	20		m	..........................	..........................	
Kurztext 2 
Diese Positionen sind sehr einfach gehalten, damit die Zuschläge leicht nachgerechnet werden können.

1.30.20.  30	30		m	..........................	..........................	
Kurztext 3 
Zuschläge werden z.B. in technischen Gewerken benötigt.

***  Zuschlagsposition zu PosNr.: 1.30.20.  10, 1.30.20.  20, 1.30.20.  30
1.30.20.  40	0		%	..........................	..........................	
Kleinteile
Zuschläge auf alle Positionen bis Gruppenanfang.

***  Zuschlagsposition zu PosNr.: 1.30.20.  10, 1.30.20.  20, 1.30.20.  30
1.30.20.  50	0		%	..........................	..........................	
Wegen schlechtem Wetter
Zuschlag auf alle Positionen bis Gruppenanfang. Wenn diese Zuschlagspositionen unmittelbar hintereinander stehen, wird die davor liegende Zuschlagsposition nicht in die Basis eingerechnet. Dies ermöglicht 2 Zuschläge auf die gleiche Basis.
Diese Zuschlagsposition hat einen Nachlass von 10%.

1.30.20.  60	10		m	..........................	..........................	
Kurztext 1 
Diese Positionen sind sehr einfach gehalten, damit die Zuschläge leicht nachgerechnet werden können.

***  Zuschlagsposition zu PosNr.: 1.30.20.  60
1.30.20.  70	0		%	..........................	..........................	
Wegen Sonnenschein
Zuschlag auf alle Positionen bis Gruppenanfang oder einer davorstehenden Zuschlagsposition.
			
	Summe: 1.30.20		
	Zuschläge auf davorstehende Positionen	..........................	
	
1.30.30	Zuschlag auf beliebige Positionen	

1.30.30.  10	10		m	..........................	..........................	
Position ......
Diese Positionen sind sehr einfach gehalten, damit die Zuschläge leicht nachgerechnet werden können.

1.30.30.  20	20		m	..........................	..........................	
Position .......
Diese Positionen sind sehr einfach gehalten, damit die Zuschläge leicht nachgerechnet werden können.

***  Zuschlagsposition zu PosNr.: 1.30.30.  10, 1.30.30.  20
1.30.30.  30	0		%	..........................	..........................	
Kleinteile
Dieser Zuschlag enthält die benötigten Kleinteile.

***  Zuschlagsposition zu PosNr.: 1.30.30.  10, 1.30.30.  20
1.30.30.  40	0		%	..........................	..........................	
Zuschlag wegen erschwerten Bedingungen
Zuschlag wegen erschwerten Bedingungen
			
	Summe: 1.30.30		
	Zuschlag auf beliebige Positionen	..........................	
			
	Summe: 1.30		
	Bereich Zuschläge	..........................	
			
	Summe: 1		
	Hauptgebäude GAEB 1	..........................	
	
2	Außenanlagen zum Gebäude	
	
2. 1	Bereich Nord	
	
2. 1. 1	ErdarbeitenAngebotspreise teilweise in 10-tel Cent	

2. 1. 1.  10	10		m2	..........................	..........................	
	STLB-Bau 2001-10 080 350		
Plattenbelag Beton 30x30x4cm gestrahlt
Plattenbelag ZTV P-StB aus Gehwegplatten aus Beton 
DIN 485, 30 cm x 30 cm x 4 cm, Oberfläche gestrahlt, 
Farbton braun, einschichtig, Zuschlagstoff Hartgestein 
und quarzhaltiger Sand, Bettung aus Sand 0/2, Dicke 
4 cm, in parallelen Reihen, in Fußgängerzonen, Fugen 
einschlämmen mit Sand.

2. 1. 1.  20	300		m2	..........................	..........................	
	STLB-Bau 2001-10 080 2864		
Plattenbelag,keramisch 115x240
Plattenbelag ZTV P-StB aus keramischen Platten 
DIN 18503, 115 mm x 240 mm, Dicke 45 mm, Oberfläche 
schnittrauh, Farbton braun, Bettung aus Kiessand 0/4, 
Dicke 3 cm, in Fußgängerzonen, Fugen einschlämmen mit 
Sand.

2. 1. 1.  20.A	100		Std	..........................	..........................	
Zusätzliche Leistung als "Indexposition"
Zusätzliche Leistung als "Indexposition" 

***  Pauschalposition
2. 1. 1.  30	1		psch	..........................	..........................	
Pauschalposition mit Grafik
Die ist eine Pauschalposition. Im Langtext ist eine Grafik eingebettet.

Nach der Grafik geht der Text weiter.

2. 1. 1.9999.Z	50		Stck	..........................	..........................	
Position mit 3 TE Bieter
Freie Position mit 3 Textergänzungen des Bieters

Erzeugnis'

....................................................'.Ansonsten sind noch folgende Angaben zu machen:

Farbe'

....................................................',und
Gewicht'

....................................................'.
			
	Summe: 2. 1. 1		
	ErdarbeitenAngebotspreise teilweise in 10-tel Cent	..........................	
	
2. 1. 3	Besonderheiten aus STLB-Bau	
Bei nachfolgender Position ist eine Testposition aus STLB-Bau dargestellt, die aus vielen Positionsmerkmalen besteht.

2. 1. 3.  40	1		Stck	..........................	..........................	
	BVBS-Zert 2002-01 001 31997		
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Positionslangtext: "Merkmal 01" 
Positionslangtext: "Merkmal 02" 
Positionslangtext: "Merkmal 03" 
Positionslangtext: "Merkmal 04" 
Positionslangtext: "Merkmal 05" 
Positionslangtext: "Merkmal 06" 
Positionslangtext: "Merkmal 07" 
Positionslangtext: "Merkmal 08" 
Positionslangtext: "Merkmal 09" 
Positionslangtext: "Merkmal 10" 
Positionslangtext: "Merkmal 11" 
Positionslangtext: "Merkmal 12" 
Positionslangtext: "Merkmal 13" 
Positionslangtext: "Merkmal 14" 
Positionslangtext: "Merkmal 15" 
Positionslangtext: "Merkmal 16" 
Positionslangtext: "Merkmal 17" 
Positionslangtext: "Merkmal 18" 
Positionslangtext: "Merkmal 19" 
Positionslangtext: "Merkmal 20" 
Positionslangtext: "Merkmal 21" 
Positionslangtext: "Merkmal 22" 
Positionslangtext: "Merkmal 23" 
Positionslangtext: "Merkmal 24" 
Positionslangtext: "Merkmal 25" 
Positionslangtext: "Merkmal 26" 
Positionslangtext: "Merkmal 27" 
Positionslangtext: "Merkmal 28" 
Positionslangtext: "Merkmal 29" 
Positionslangtext: "Merkmal 30" 
Positionslangtext: "Merkmal 31" 
Positionslangtext: "Merkmal 32" 
Positionslangtext: "Merkmal 33" 
Positionslangtext: "Merkmal 34" 
Positionslangtext: "Merkmal 35" 
Positionslangtext: "Merkmal 36" 
Positionslangtext: "Merkmal 37" 
Positionslangtext: "Merkmal 38" 
Positionslangtext: "Merkmal 39" 
Positionslangtext: "Merkmal 40" 
Positionslangtext: "Merkmal 41" 
Positionslangtext: "Merkmal 42" 
Positionslangtext: "Merkmal 43" 
Positionslangtext: "Merkmal 44" 
Positionslangtext: "Merkmal 45" 
Positionslangtext: "Merkmal 46" 
Positionslangtext: "Merkmal 47" 
Positionslangtext: "Merkmal 48" 
Positionslangtext: "Merkmal 49" 
Positionslangtext: "Merkmal 50" 
Positionslangtext: "Merkmal 51" 
Positionslangtext: "Merkmal 52" 
Positionslangtext: "Merkmal 53" 
Positionslangtext: "Merkmal 54" 
Positionslangtext: "Merkmal 55" 
Positionslangtext: "Merkmal 56" 
Positionslangtext: "Merkmal 57" 
Positionslangtext: "Merkmal 58" 
Positionslangtext: "Merkmal 59" 
Positionslangtext: "Merkmal 60" 
Positionslangtext: "Merkmal 61" 
Positionslangtext: "Merkmal 62" 
Positionslangtext: "Merkmal 63" 
Positionslangtext: "Merkmal 64" 
Positionslangtext: "Merkmal 65" 
Positionslangtext: "Merkmal 66" 
Positionslangtext: "Merkmal 67" 
Positionslangtext: "Merkmal 68" 
Positionslangtext: "Merkmal 69" 
Positionslangtext: "Merkmal 70" 
Positionslangtext: "Merkmal 71" 
Positionslangtext: "Merkmal 72" 
Positionslangtext: "Merkmal 73" 
Positionslangtext: "Merkmal 74" 
Positionslangtext: "Merkmal 75" 
Positionslangtext: "Merkmal 76" 
Positionslangtext: "Merkmal 77" 
Positionslangtext: "Merkmal 78" 
Positionslangtext: "Merkmal 79" 
Positionslangtext: "Merkmal 80" 
Positionslangtext: "Merkmal 81" 
Positionslangtext: "Merkmal 82" 
Positionslangtext: "Merkmal 83" 
Positionslangtext: "Merkmal 84" 
Positionslangtext: "Merkmal 85" 
Positionslangtext: "Merkmal 86" 
Positionslangtext: "Merkmal 87" 
Positionslangtext: "Merkmal 88" 
Positionslangtext: "Merkmal 89" 
Positionslangtext: "Merkmal 90" 
Positionslangtext: "Merkmal 91" 
Positionslangtext: "Merkmal 92" 
Positionslangtext: "Merkmal 93" 
Positionslangtext: "Merkmal 94" 
Positionslangtext: "Merkmal 95" 
Positionslangtext: "Merkmal 96" 
Positionslangtext: "Merkmal 97" 
Positionslangtext: "Merkmal 98" 
Positionslangtext: "Merkmal 99" 
Positionslangtext: "Merkmal 100" 

2. 1. 3.  50	1		Stck	..........................	..........................	
	BVBS-Zert 2002-01 001 31996		
Bild 101
Diese Position ist mit dem Bild Gefahrenzeichen 101 (Achtungszeichen "!") verknüpft 

2. 1. 3.  60	1		Stck	..........................	..........................	
	BVBS-Zert 2002-01 001 31995		
Bild 103 Bild 102
Dieses Merkmal is mit dem Bild "Gefahrenzeichen103" (Rechtskurve) verknüpft. 
Dieses Merkmal ist mit dem Bild "Gefahrenzeichen 102" (Kreuzung) verknüpft. 

2. 1. 3.  70	1		Stck	..........................	..........................	
	BVBS-Zert 2002-01 001 31994		
Bild 112 Bild 114
Diese Ausprägung ist mit dem Bild "Gefahrenzeichen 112" (Querrinne) verknüpft 
Diese Ausprägung ist mit dem Bild "Gefahrenzeichen 114" (Rutschgefahr) verknüpft. 

2. 1. 3.  80	1		Stck	..........................	..........................	
Bild 101 Bild 103 Bild 102 Bild 114 Bild 112
Diese Gruppe ist mit dem Bild "Gefahrenzeichen 101" (Achtungszeichen) verknüpft. 

Dieses Merkmal ist dem Bild "Gefahrenzeichen 103" (Rechtskurve) verknüpft. 

Dieses Merkmal ist mit dem Bild "Gefahrenzeichen 102" (Kreuzung) verknüpft. 

Diese Ausprägung ist mit dem Bild Gefahrenzeichen 114 (Rutschgefahr) verknüpft. 

Diese Ausprägung ist mit dem Bild "Gefahrenzeichen 112" (Querrinne) verknüpft. 

	Summe: 2. 1. 3		
	Besonderheiten aus STLB-Bau	..........................	
	
2. 1. 4	Freie Positionen mit Textformatierungen	

***  Pauschalposition
2. 1. 4.  10	1		psch	..........................	..........................	
Textausrichtung
Textbereiche in verschiedenen Formatierungen

Die Überschrift und dieser Absatz ist zentriert dargestellt. Die Überschrift und dieser Absatz ist zentriert dargestellt.

Dieser Absatz hat eine linksbündige Formatierung. Dieser Absatz hat eine linksbündige Formatierung. Dieser Absatz hat eine linksbündige Formatierung. Dieser Absatz hat eine linksbündige Formatierung. Dieser Absatz hat eine linksbündige Formatierung.

Dieser Absatz hat eine rechtsbündige Formatierung. Dieser Absatz hat eine rechtsbündige Formatierung. Dieser Absatz hat eine rechtsbündige Formatierung. Dieser Absatz hat eine linksbündige Formatierung. Dieser Absatz hat eine rechtsbündige Formatierung.

Dieser Absatz ist in Blocksatz formatiert. Dieser Absatz ist in Blocksatz formatiert. Dieser Absatz ist in Blocksatz formatiert. Dieser Absatz ist in Blocksatz formatiert. Dieser Absatz ist in Blocksatz formatiert. Dieser Absatz ist in Blocksatz formatiert. Dieser Absatz ist in Blocksatz formatiert. 

Dieser Absatz ist in Blocksatz formatiert und hat einen linken und rechten Rand von 1 cm. Dieser Absatz ist in Blocksatz formatiert und hat einen linken und rechten Rand von 1 cm. Dieser Absatz ist in Blocksatz formatiert und hat einen linken und rechten Rand von 1 cm.

Dieser Absatz hat einen eingezogenen Rand (linker Rand 1 cm zum Textanfang der Position). Dieser Absatz hat einen eingezogenen Rand (linker Rand 1 cm zum Textanfang der Position). Dieser Absatz hat einen eingezogenen Rand (linker Rand 1 cm zum Textanfang der Position).

In diesem Absatz ist der Zeilenabstand auf 1,5 Zeilen gesetzt. In diesem Absatz ist der Zeilenabstand auf 1,5 Zeilen gesetzt. In diesem Absatz ist der Zeilenabstand auf 1,5 Zeilen gesetzt. In diesem Absatz ist der Zeilenabstand auf 1,5 Zeilen gesetzt. In diesem Absatz ist der Zeilenabstand auf 1,5 Zeilen gesetzt.

Vor diesem Abschnitt ist ein manueller Seitenumbruch angegeben.

·	Diese Texte sind als Aufzählungen dargestellt. Als Aufzählungszeichen ist der dicke Punkt (unter Zeichensatz Symbol Code 173) gewählt. Hier ist zu beachten, dass über eine Zeilenschaltung noch eine Leerzeile angefügt ist, bevor der nächste Absatz beginnt.

·	Diese Texte sind als Aufzählungen dargestellt. Als Aufzählungszeichen ist der dicke Punkt (unter Zeichensatz Symbol Code 173) gewählt. Hier ist zu beachten, dass über eine Zeilenschaltung noch eine Leerzeile angefügt ist, bevor der nächste Absatz beginnt.

·	Diese Texte sind als Aufzählungen dargestellt. Als Aufzählungszeichen ist der dicke Punkt (unter Zeichensatz Symbol Code 173) gewählt. Hier ist zu beachten, dass über eine Zeilenschaltung noch eine Leerzeile angefügt ist, bevor der nächste Absatz beginnt.

1	Diese Texte sind als Nummerierungen dargestellt, auch hier Zeilenschaltung beachten.

2	Diese Texte sind als Nummerierungen dargestellt, auch hier Zeilenschaltung beachten.

3	Diese Texte sind als Nummerierungen dargestellt, auch hier Zeilenschaltung beachten.

2. 1. 4.  20	1		Stck	..........................	..........................	
Formatierungen
Nachfolgende Texte sind mit den verschiedenen Textattributen fett, kursiv, unterstrichen, durchgestrichen, hochgestellt und tiefgestellt dargestellt. 

fettfettfettfettfettfett
kursivkursivkursivkursivkursivkursivkursiv
unterstrichenunterstrichenunterstrichenunterstrichenunterstrichen
durchgestrichendurchgestrichendurchgestrichendurchgestrichen

HochgestelltNormalTiefgestellt

Die Zeichenattribute können beliebig kombiniert werden:

fett und kursiv, fett und unterstrichen, fett und durchgestrichen, kursiv und unterstrichen, Kursiv und durchgestrichen, unterstrichen und durchgestrichen.

fett und kursiv und unterstrichen, fett und kursiv und durchgestrichen, kursiv und unterstrichen und durchgestrichen.

fett und kursiv und unterstrichen und durchgestrichen. 

Dieser Text ist in der Schriftart Arial in Größe 10 dargestellt. Dieser Text ist der Schriftart Arial in Größe 10 dargestellt. Beispielhaft ist dieser Text in Arial in Größe 14 und fett dargestellt. Jederzeit ist es möglich auch andere Schriftarten wie z.B. Courier New zu wählen, hier mit Größe 10 und Kursiv. Als 3. Beispiel wird dieser Satz mit Times New Roman und in Schriftgröße 20 dargestellt.

2. 1. 4.  30	1		Stck	..........................	..........................	
Tabulatoren und Tabellen
Tabulatoren
	Links bei 0,5 cm	Rechts bei 7,5 cm
	normal	normal
	fett	fett
	kursiv	kursiv

	zentriert bei 3 cm
	normal
	fett
	kursiv

Tabelle mit 3 Spalten

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	
rechts	links	mittig	
rechts
2. Zeile	links
2. Zeile	
3. Zeile	mittig 
2 Zeile	
rechts	links	mittig	

Normaler Text
			
	Summe: 2. 1. 4		
	Freie Positionen mit Textformatierungen	..........................	
	
2. 1. 5	Position mit Textergänzungen	
In der nachfolgenden Position ist eine STLB-Bau-Position mit numerischen Beschreibungsmerkmalen dargestellt.

2. 1. 5.  10	2		St	..........................	..........................	
	STLB-Bau 2008-04 032 689		
Ganzglastür Anschlagtür ESG Floatglas D 8mm Zarge
Ganzglastür, als Anschlagtür, Flügel als Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) DIN 1249-12 (1990-09) und DIN EN 12150-1 aus Floatglas DIN EN 572-2, Nenndicke 8 mm, Einbau in Aluminiumzarge, einschl. Zarge, 
Zarge Falzbreite '799' mm, 
Zarge Falzhöhe '1999' mm, Beschlag wird gesondert vergütet.
2. 1. 5.  20	3		Stck	..........................	..........................	
Fenster mit TE
In dieser Freitextposition sind Textergänzungen des Ausschreibenden und Textergänzungen des Bieters im Fließtext dargestellt.

Fenster in hochwertiger Ausfertigung Breite'80'cm und Höhe'90'cm. Alternativ werden vom Bieter die Maße Breite'

....................................................'cm und Höhe'

....................................................' cm angeboten.
			
	Summe: 2. 1. 5		
	Position mit Textergänzungen	..........................	
			
	Summe: 2. 1		
	Bereich Nord	..........................	
			
	Summe: 2		
	Außenanlagen zum Gebäude	..........................	
	
3	Stundenlohn- bzw. Regiearbeiten	
Die nachfolgenden Positionen werden als Stundenlohnarbeiten bzw. Regiearbeiten dargestellt. Diese sind im LV und im Datenaustausch entsprechend mit einem Kennzeichen versehen, damit sie ggf. in der Abrechnung entsprechend berücksichtigt werden können. Eine Position ist zusätzlich als Bedarfsposition mit GB gekennzeichnet.

3.  .  .  10	100		Std	..........................	..........................	
Meister
Meister

3.  .  .  20	100		Std	..........................	..........................	
Geselle
Geselle

3.  .  .  30	100		Std	..........................	..........................	
Lehrling
Lehrling

***  Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
3.  .  .  40	100		Std	..........................	..........................	
Hilfskraft
Hilfskraft
			
	Summe: 3		
	Stundenlohn- bzw. Regiearbeiten	..........................	

Mit Abgabe des Angebotes werden vom Bieter alle Bestimmungen dieser Ausschreibung anerkannt. Der Bieter erklärt, dass er von allen Angebotsbestandteilen Kenntnis genommen hat und dass die geforderten Leistungen aus den ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen sowie auf Grund der ihm bekannten örtlichen Bedingungen klar und ohne Widerspruch erkennbar sind. Er garantiert mit seiner Unterschrift die Einhaltung der Termine.
																																												
SUMMENZUSAMMENSTELLUNG			
																																												
								Angebotssumme ohne Auf-/Abgebot:		..........................											
																																												
								Auf-/Abschlag  (0,00 %)		..........................											
																																												
								Angebotssumme (netto):		..........................											
																																												
								zzgl. Umsatzsteuer (......... %)		..........................											
																																												
								Angebotssumme (brutto):		..........................											

																																												

																																												
	(Ort)		(Datum)		(rechtsgültige Unterschrift)